|  |  |
| --- | --- |
| Työmaan nimi/numero | Koneen tyyppi ja yksilöinti |
| HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO- JA VIIKKOTARKASTUS | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuskohde | OK | Puute/vika | Korjattu |
| Henkilönostimen käyttö- ja huolto-ohjeet, varoituskilvet (mukana) |  |  |  |
| Nostin on pystytetty ohjeiden mukaisesti |  |  |  |
| Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa |  |  |  |
| Tukijalat ovat tuenta-asennossa (toimivuus) |  |  |  |
| Maapohjan kantavuus varmistettu |  |  |  |
| Hätäpysäytys, varalasku (toimivat) |  |  |  |
| Hallintalaitteet (toimivat) |  |  |  |
| Äänimerkki sekä varoitus- ja merkkivalo (toimivuus) |  |  |  |
| Nostimen havaittavuus (varoitus-valaisimet, muut varoituslaitteet) |  |  |  |
| Työtason putoamissuojaus, käyttäjillä on turvavaljaat (tarvittaessa) |  |  |  |
| Nostimen kuormitusrajat (toimivuus) |  |  |  |
| Rajakytkimet, jarrut (toimivuus) |  |  |  |
| Öljyvuodot, muut näkyvät vauriot puuttuvat |  |  |  |
| Työtason vakainlaitteisto |  |  |  |
| Nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähkö- ja muita johtoja, nostoalustan tasaisuus |  |  |  |
| Nostimen kulkualueet/työskentelyalueet |  |  |  |
| Henkilönostotyön suunnitelma (tarvittaessa) |  |  |  |
| Nostimen muut tarkastukset on tehty (merkintä tarkastuskilvessä, pöytäkirjat mukana) |  |  |  |
| Käyttäjät ovat saaneet nostimen käyttökoulutuksen |  |  |  |
| Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu |  |  |  |
| Muuta: |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laatimispäivämäärä | | | Laatijat / Tarkastuksen tekijät | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Lähetä täytetty lomake lähimmälle esimiehellesi ja sähköpostilla osoitteeseen** [**tilaukset@nostinrent.fi**](mailto:tilaukset@nostinrent.fi)

**www.nrent.fi**